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Текстовая часть Материалов по обоснованию.
В схему территориального планирования Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа в 2024 году внесены изменения в материалы по обоснованию:
- в раздел 2.4.2 «Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории Билибинского района объектов регионального значения»;
- в раздел 5 «Обоснование перевода земель из одной категории в другую» 
Федеральным агентством лесного хозяйства (РОСЛЕСХОЗ) совместно с ООО « ГДК Баимская», Минприроды России, Росимуществом, Росреестром, Минвостокразвития России и Департаментом природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа принято решение о возможности перевода неиспользуемых земельных участков площадью 6846,0254 га из категории земель промышленности и иного специального назначения обратно в земли лесного фонда, в связи с сокращением зоны размещения объектов Баимского ГОКа (Таблица  5.1 материалов по обоснованию).
Текстовая часть Положения о территориальном планировании.
- внесены изменения в таблицу 1 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения билибинского муниципального района»;
- внесены изменения в таблицу 2 «Параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, а также сведения о планируемых для размещения в указанных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района за исключением линейных объектов.».



СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА
	№ п/п
	Наименование чертежа
	Масштаб

	
	Материалы по обоснованию проектных решений
	

	СТП 1
	Карта положения муниципального района в системе расселения Чукотского автономного округа.
	М 1:1000000

	СТП 2
	Карта современного использования и комплексной оценки территории 
	М 1:500000

	СТП 3
	Карта зон с особыми условиями использования территорий
	М 1:500000

	СТП 4
	Карта территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
	М 1:500000

	
	Утверждаемая часть
	

	СТП 5
	Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района
	М 1:500000

	СТП 6
	Карта функциональных зон, расположенных на межселенных территориях
	М 1:500000

	СТП 7
	Карта границ населенных пунктов
	М 1:500000





[bookmark: _Toc144643876]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект схемы территориального планирования Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа (проект внесения изменений в схему территориального планирования Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа) разработан обществом с ограниченной ответственностью «СибПроект» по заказу Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район (муниципальный контракт №39 от 27.06.2023 г.)
Проект схемы территориального планирования Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа разработан на основании постановления Администрации Билибинского муниципального района от 22 мая 2023 № 567 «О разработке градостроительной документации».
Проект схемы территориального планирования Билибинского муниципального района устанавливает следующие сроки проектирования:
· Современное состояние - 2016 год.
· Первая очередь проектирования – 2025год.
· Расчетный срок – 2030 год.
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Чукотского автономного округа
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1. [bookmark: _Toc519263460][bookmark: _Toc144643877][bookmark: _Toc491018197][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _Toc395869954]СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
	№
п/п
	Наименование объекта
	Вид объекта
	Наименование мероприятия
	Краткая характеристика объекта
	Очередность строительства
	Местоположение планируемого объекта
	Зоны с особыми условиями использования территории

	1.1. [bookmark: _Toc144643878]Планируемые для размещения объекты местного значения в сфере автомобильных дорог

	1
	Автозимник «Подъезд до с. Илирней от 28 км автодороги Билибино – Кепервеем»
	Автомобильные дороги местного значения
	Реконструкция
	Протяженность 140 км
	Первая очередь
	Межселенная территория 
	-

	2
	Автозимник «Подъезд до с. Островное от 126 км автодороги Билибино – Анюйск»
	Автомобильные дороги местного значения
	Реконструкция
	Протяженность 50 км
	Первая очередь
	Межселенная территория 
	-

	1.2. [bookmark: _Toc144643879]Планируемые для размещения объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления местного значения

	3
	Объект накопления отходов
	Объект размещения отходов
	Строительство
	мощность 100 т/год
	Расчетный срок
	Южнее г.Билибино 
	Санитарно-защитная зона
 устанавливается в размере 500 м 
в соответствии с 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

	4
	Объект накопления отходов
	Объект размещения отходов
	Строительство
	мощность 100 т/год
	Расчетный срок
	Северо-восточнее с.Омолон 
	Санитарно-защитная зона
 устанавливается в размере 500 м 
в соответствии с 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1.3.	Планируемые для размещения объекты в производственной области местного значения

	5
	Горно-перерабатывающий комплекс
	Добывающая промышленность
	Строительство
	300 тыс. тонн/ год
(руды)
	Расчетный срок
	территория месторождения Клен
	Санитарно-защитная зона
 устанавливается в размере 500 м 
в соответствии с 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03


2. [bookmark: _Toc519263475][bookmark: _Toc144643880]
ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, УСТАНОВЛЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В УКАЗАННЫХ ЗОНАХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

	№ п/п
	Функциональные зоны и их параметры
	Планируемые для размещения объекты (за исключением линейных объектов)

	
	Наименование
	Площадь, га
	Федерального значения
	Регионального значения
	Местного значения

	1. 
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	17273,98
	- Строительство подстанции напряжением 220 кВ 
	- Горно-обогатительный комбинат, территория месторождения Песчанка мощностью 100 т/час (строительство);
- Строительство мостового перехода через ручей Туманный на км 533 + 668 автомобильной дороги "Билибино - Комсомольский - Певек" от 4 км а/д "Билибино - Кепервеем" до 3 км а/д "Певек - Апапельгино - Янранай". Нагрузки – А14, Н14, габарит – Г-8+2х0,75, ширина приезжей части – 8.0 м, число полос для движения - 2;
- Строительство мостового перехода через ручей Быстрый на км 530 + 296 автомобильной дороги "Билибино - Комсомольский - Певек" от 4 км а/д "Билибино - Кепервеем" до 3 км а/д "Певек - Апапельгино - Янранай". Нагрузки – А14, Н14, габарит – Г-8+2х0,75, ширина приезжей части – 8.0 м, число полос для движения - 2;
- Строительство мостового перехода через реку Правый Ичувеем на км 521 + 606 автомобильной дороги "Билибино - Комсомольский - Певек" от 4 км а/д "Билибино - Кепервеем" до 3 км а/д "Певек - Апапельгино - Янранай". Нагрузки – А14, Н14, габарит – Г-8+2х0,75, ширина приезжей части – 8.0 м, число полос для движения – 2.
	- Строительство Горно-перерабатывающего комплекса на базе золотосеребряного месторождения «Клен» мощностью 300 тыс. тонн/ год (руды)


	1. 
	Коммунально-складская зона
	11,17
	-
	-
	-

	1. 
	Зоны сельскохозяйственного использования
	3877
	-
	- 
	-

	1. 
	Зоны рекреационного назначения
	12,42
	-
	-
	-

	1. 
	Зона лесов
	16255770,16
	- Строительство понизительной подстанции напряжением 330 кВ.
	- Строительство обогатительной фабрики мощностью 150 т/час;
- Строительство горно-перерабатывающего комплекса территорий месторождения Кекура мощностью 100т/час;
- Строительство подстанции напряжением 110 кВ;
	

	1. 
	Зона кладбищ
	9,5
	-
	-
	-

	1. 
	Зона складирования и захоронения отходов
	84,76
	-
	-
	- Строительство полигона ТКО мощность 100 т/год южнее г.Билибино;
- Строительство полигона ТКО мощность 100 т/год северо-восточнее с.Омолон;


	1. 
	Зона режимных территорий
	94,84
	-
	-
	-

	1. 
	Иные зоны 
(земли запаса)
	1183421,1
	-
	-
	-

	1. 
	Земли населенных пунктов
	-
	- Строительство подстанции 220 кВ.
	- Строительство теплоэлектроцентрали на 150 Гкал/ч и 120Гкал/ч в г. Билибино
- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Илирней - 6 человек посещений в смену;
- Строительство полигона ТКО с. Островное на 100 тонн/год;
- Строительство полигона ТКО с. Анюйск на 100 тонн/год;
- Строительство полигона ТКО с. Илирней на 150 тонн/год;
- Строительство мостового перехода через ручей Становой на км 526 + 088 автомобильной дороги "Билибино - Комсомольский - Певек" от 4 км а/д "Билибино - Кепервеем" до 3 км а/д "Певек - Апапельгино - Янранай". Нагрузки – А14, Н14, габарит – Г-8+2х0,75, ширина приезжей части – 8.0 м, число полос для движения – 2.
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